Пример 1

Запись канала:

Набираем нужную частоту с клавиатуры. Если частота не набирается, тогда корректируем шаг перестройки через пункт 1. Стандартный шаг 25 кГц;

Устанавливаем мощность передатчика однократным нажатием кнопки "#";

Задаём при необходимости остальные параметры будущего канала: тоны CTCSS/DCS, репитерный сдвиг частоты и т.д.;

Заходим в "MENU", выбираем 27 пункт, еще раз нажимаем "MENU";

Выбираем номер канала СН из 127 возможных кнопками "▲▼";

Подтверждаем запись канала нажатием кнопки "MENU";

Выходим из меню, нажав "Exit";

Пример 2

Запись канала с разнесённой частотой приёма и передачи:

Набираем частоту приёма будущего канала, предварительно установив нужный шаг перестройки;

Заходим в меню и выбираем пункт 25. Включаем сдвиг частоты вниз или вверх, выбрав символы [-] или [+]. Сохраняем сдвиг, нажав "MENU";

Находясь в меню, выбираем пункт 26. Кнопками "▲▼" устанавливаем величину сдвига (от 0 до 69,99 МГц). Сохраняем изменения, нажимая однократно "MENU";

При необходимости задаём нужный субтон CTCSS или DCS из ряда аналоговых и цифровых кодов через пункты меню 10 - 13: а) только на приём; б) только на передачу; в) на приём и передачу;

Задаём остальные параметры канала, если это необходимо. Сохраняем все настройки кнопкой "MENU", затем выходим из меню;

Проверяем сдвиг частоты при передаче, нажимая РТТ - частота должна меняться на заданную величину;

Пример 3

Удаление каналов:

Заходим в меню, нажав кнопку "MENU";

Находим пункт 28 кнопками "▲▼";

Ещё раз нажимаем "MENU" и выбираем кнопками "▲▼" номер канала СН, который нужно удалить;

Подтверждаем удаление нажатием "MENU";

Выбираем следующий канал для удаления или выходим из меню, нажав клавишу "Exit";

Примечание: записать канал можно по отдельности для приёмников А и В со своими параметрами. Для этого станция имеет независимые приёмники и двойную кнопку РТТ, благодаря которой вызов можно осуществлять с канала А или В, не переключая каналы.

Внимание! У данной модели рации при установке аккумулятора есть одна особенность: необходимо прижать аккумулятор к станции, предварительно сместив его немного вниз так, чтобы он попал в пазы. Затем следует, прижимая верхнюю его часть, задвигать до щелчка. Аккумулятор должен свободно дойти до упора. При затрудненном движении, его нужно снять и повторить процедуру заново. Для снятия аккумулятора нужно нажать две боковых кнопки, расположенных в верхней его части, а затем потянуть вниз.







